附件：

采购项目技术和商务要求

**为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，供应商可对该参数或要求进行适当调整，但这种调整整体上要优于或相当于询价文件的相关要求，并说明调整理由，且该调整须经询价小组审核认可。**

**1.成交人提供的货物为进口产品的，供货时须向采购人提供所投进口产品的海关报关单等证明材料。**

**2.原装进口的产品，如国内产品满足需求也可参与采购竞争。**

1. 技术要求

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **规格** | **技术要求** | **单位** | **数量** |
| 1 | 瓶口分液器 | 0.5-5ml(带安全阀) | [Brand/普兰德适用于有机物和高浓度的酸、碱、盐类](https://www.99808.com/b_s/?ppid=34" \o "https://www.99808.com/b_s/?ppid=34)。 | 套 | 5 |
| 2 | 瓶口分液器 | 1-10ml(带安全阀) | Brand/普兰德适用于有机物和高浓度的酸、碱、盐类。 | 套 | 5 |
| 3 | 人尿中碘质控品 | 300-600ug/l | 定值单位为中国疾病预防控制中心营养与健康所#国家碘缺乏病参照实验室。 | 瓶 | 2 |
| 4 | 人尿中碘质控品 | 700-1200ug/l | 定值单位为中国疾病预防控制中心营养与健康所#国家碘缺乏病参照实验室。 | 瓶 | 2 |
| 5 | 40ml单刻度玻璃胖肚移液管 | 6支/包 | conformity资格认证 AR-Glas® 玻璃。AS级。原厂包装提供批号以及批次认证证书。依照DIN EN ISO 648标准。(TD, Ex)校准。含一份批次认证证书。 | 包 | 5 |
| 6 | 尿中碘的砷铈催化分光光度法配套试剂盒 | 300-1200μg/L | 国标法尿碘检测试剂盒 疾控中心专用尿碘检测试剂盒，操作方法：WS/T107-2016。一个试剂盒可以检测300个样品，且不用另外配制试剂。 | 盒 | 1 |
| 说明 | 1.报价方须对所报价包内所有产品和数量进行报价，否则视为无效报价。  2.供应商的响应文件必须标明所投货物的品牌与参数，保证原厂正品供货，提供相关资料等。  3.供货及时、充足，所有货物须送货上门，入库。货物必须按照该货物适宜的运输条件要求进行运输，要有明确的温度监控设施，监控结果要可视、可记录，所有相关的运输费用由供方负责承担。  **4.以上产品技术要求必须全部满足，需提供技术证明文件之一（技术要求中要求的证明文件、第三方检测报告、产品技术白皮书、产品使用说明书）予以证明所提供的产品符合以上技术要求。** | | | | |

1. 商务要求

**（一）报价要求：**供应商的报价应包括：人员费用、运输费用、产品费、管理费及税金等为完成询价文件规定全部内容所需的一切应有费用。

**（二）交货地点：安庆市境内**

（**三）人员培训要求（如有）**

货物安装、调试、验收合格后，中标人应对招标人的相关人员进行免费现场培训。

**（四）售后服务**

**1.保修及售后服务：**依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，质保期按照国家规定，且不低于所供品牌向用户承诺的质保期限。招标文件另有约定的从其约定。质保期从货物验收合格后算起。

**2.供货要求：**供应商成交以后，采购人按批次向供应商发出供货通知书时，成交供应商应在5个日历天内完成供货，否则，采购人有权解除合同，由此造成的全部损失，由成交供应商全部承担。

3.报价方对提供的货物在质保期内，因产品质量而导致的缺陷，必须免费提供包换、包退服务。

**4.付款及结算方式：**每批次验收合格后，成交供应商按采购人要求凭国家正式发票及相关证明文件向采购人申请付款，采购人收到申请后在15个工作日内结清全部货款。

**（五）验收方法及标准**

按照签订的采购合同、技术要求及标准对每一环节、标准的履约情况进行验收。验收结束后，应当出具验收书，由双方共同签署。