# **采购需求**

**一、参数要求**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **单位** | **规格** | **数量** | **参数** |
| 1 | 120ml含硫代硫酸钠无菌采样瓶 | 个 | 120ml | 600 | 1、适配于我单位现有北京博士创2009D型程控定量封口机；  2、每箱无菌取样瓶均通过伽马射线照射，符合ISO 11137-02要求，最低保证灭菌水平（SAL）为10-3；  3、每个瓶盖上要有塑封套，取样瓶已经过灭菌工艺处理。 |
| 2 | MMO-MUG培养基 | 个 | 200个试剂/盒 | 600 | 1、适配于我单位现有北京博士创2009D型程控定量封口机；  2、完全符合《GB5750-2023生活饮用水标准检验方法》中规定的商售的MMO-MUG培养基，必须采用“固定底物技术（DST）酶底物法”。 |
| 3 | 97孔定量培养用无菌盘 | 个 | 97孔 | 600 | 1、适配于我单位现有北京博士创2009D型程控定量封口机；  2、每包定量盘包装上需有灭菌孔，使用与ANSI/AAMI/ISO 11135(2007)方法C（灭菌方法）一致的环氧乙烷灭菌。 |
| 4 | 2ml移液吸管 | 支 | 2ml/支 | 600 | / |

**二、商务要求**

1、报价要求：供应商的报价应包括：人员费用、运输费用、包装费用、管理费及税金等为完成竞价文件规定全部内容所需的一切应有费用。

2、供货地点：采购人指定地点。

3、付款及结算方式：成交供应商供货完成，经采购人验收合格后一次性付清合同余款。

4、踏勘现场：本项目采购人不组织集中踏勘现场。

5、验收标准：通过国家和行业标准。